|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Lokasi (Layanan jaringan)** | **Acuan Standarisasi PT. Telkomsel** | | | | **Hasil Drive test (%)** | | | |
| **Sebelum** | | **Sesudah** | |
| **RSCP** | | **Ec/No** | | **RSCP** | **Ec/No** | **RSCP** | **Ec/No** |
| **BTS TB\_Purnama2 (3G)** | ≥-85 |  | 0 >Ec/No≥ -9 |  | 36,53 | 69,75 | 91,1 | 97,85 |
| <-85 s/d ≥-95 |  | -9 ≥ Ec/No> -12 |  | 50,94 | 19,84 | 8,9 | 1,82 |
| <-95 s/d ≥-102 |  | -12≥ Ec/No > -14 |  | 11,39 | 5,02 | 0 | 0,33 |
| <-102 |  | <-14 |  | 1,14 | 5,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | **Sebelum** | | **Sesudah** | |
| **BTS Perum Perdana (4G)** | **RSRP** | | **SNR** | | **RSRP** | **SNR** | **RSRP** | **SNR** |
| > = -100 |  | ≥20 |  | 5,71 | 0,00 | 18,64 | 0,00 |
| < -100 s/d > = -125 |  | ≥10 s/d <20 |  | 94,29 | 1,60 | 81,36 | 11,02 |
| < -125 |  | <10 |  | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 88,98 |

Tabel Keseluruhan Perbandingan Perubahan *Physical Tunning Antenna Sectoral*

Keterangan:

**RSCP Ec/No RSRP SNR**

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Buruk

Sangat Baik

Baik

Buruk

Sangat Buruk

Baik

Cukup Baik

Buruk

Baik

Cukup Baik

Buruk

Arsiran